PRC | sys 1.99s | user 2.44s | #proc 305 | #trun 1 | #tslpi 400 | #tslpu 1 | #zombie 1 | clones 6 | | #exit 6 |

CPU | sys 14% | user 17% | irq 1% | idle 689% | wait 80% | | steal 0% | guest 0% | curf 1.82GHz | curscal 53% |

CPL | avg1 0.61 | avg5 0.78 | | avg15 0.77 | | csw 612826 | intr 342776 | | | numcpu 8 |

MEM | tot 3.6G | free 313.7M | cache 2.8G | dirty 81.8M | buff 25.0M | slab 195.6M | | | | |

SWP | tot 5.9G | free 5.7G | | | | | | | vmcom 967.1M | vmlim 7.7G |

PAG | scan 0 | | stall 0 | | | | | swin 7 | | swout 0 |

LVM | -LogVol\_Data | busy 71% | read 30 | write 99794 | KiB/r 4 | KiB/w 4 | MBr/s 0.01 | MBw/s 38.98 | avq 15765.13 | avio 0.07 ms |

LVM | -LogVol\_Root | busy 0% | read 0 | write 3 | KiB/r 0 | KiB/w 4 | MBr/s 0.00 | MBw/s 0.00 | avq 1.00 | avio 10.3 ms |

LVM | -LogVol\_swap | busy 0% | read 7 | write 0 | KiB/r 4 | KiB/w 0 | MBr/s 0.00 | MBw/s 0.00 | avq 7.00 | avio 1.29 ms |

DSK | sdb | busy 71% | read 12 | write 780 | KiB/r 9 | KiB/w 500 | MBr/s 0.01 | MBw/s 38.10 | avq 124.25 | avio 8.71 ms |

DSK | sda | busy 1% | read 4 | write 4 | KiB/r 10 | KiB/w 3 | MBr/s 0.00 | MBw/s 0.00 | avq 1.00 | avio 8.50 ms |

NET | transport | tcpi 2 | tcpo 2 | udpi 0 | udpo 2 | tcpao 0 | tcppo 0 | tcprs 0 | tcpie 0 | udpip 0 |

NET | network | ipi 2 | ipo 4 | ipfrw 0 | deliv 2 | | | | icmpi 0 | icmpo 0 |

NET | eth1 10% | pcki 622239 | pcko 0 | si 109 Mbps | so 0 Kbps | coll 0 | erri 0 | erro 0 | drpi 0 | drpo 0 |

NET | eth2 6% | pcki 354102 | pcko 0 | si 61 Mbps | so 0 Kbps | coll 0 | erri 0 | erro 0 | drpi 0 | drpo 0 |

NET | eth0 0% | pcki 2 | pcko 4 | si 0 Kbps | so 2 Kbps | coll 0 | erri 0 | erro 0 | drpi 0 | drpo 0 |

